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        我们分公司所承接的工程大多数涉及到石方爆破，施工中不安全点颇多，我们应加强爆破工程技术和爆破安全规程的学习，并应用于实际工作中，才能防患于未然。
        GB6722-2003《爆破安全规程》自2004年5月1日起实施，同时GB6722-1986《爆破安全规程》、GB13349-1992《大爆破安全规程》、GB13533-1992《拆除爆破安全规程》和《乡镇露天矿爆破安全规程》废止，书中内容更加全面、精炼，对于我们所从事的爆破作业更有实际的指导意义。
        在我们的实际工作中，首先对国标内容的理论学习，然后运用于实践中去，反过来头来再去学习、体会国标中的内容，这样才能使我们的工作做得更好。本国标中1范围，2规范性引用文件，3术语和定义，4爆破作业的基本规范，5各类爆破作业的安全规定中5.1露天爆破、5.4拆除爆破及城镇浅空爆破、5.10桩井爆破，6安全允许距离与环境影响评价，7爆破器材的安全管理，这几方面的内容对我们工作有直接的指导性，其它的在我们工作中基本上不涉及。加强国标中内容的学习，就是要经常翻阅，铭记脑海，并运用于实际工作中，只有这样才能把我们的工作做好，才能把我们的不安全事故降低为零。
        通观全文，我觉着在我们工作经常用到的几点，现摘录如下：
3.1 爆破  利用炸药的爆破能量对介质作功，已达到预定工程目标的作业。
3.2 爆破作业人员  指从事爆破工作的工程技术人员、爆破员、安全员、保管员和押运员。
3.3 爆破有害效应  爆破时对爆区附近保护对象可能产生的有害影响。如爆破引起的地震、个别飞散物、空气冲击波、噪声、水中冲击波、动水压力、涌泉、粉尘、有毒气体等。
3.4 爆破作业环境  泛指爆区及爆区周围的自然条件、环境状况及其对爆破安全的影响。
3.5 露天浅孔爆破  特指露天岩土开挖、二次破碎大块是采用的炮孔直径小于50mm、深度小于5m的爆破作业。
3.6 城镇浅孔爆破  采取控制有害效应的措施，在人口稠密区用浅孔爆破方法开挖和二次破碎大块的作业。
3.7 复杂环境深孔爆破  在爆区边缘100m范围内有居民集中区、大型养殖场或重要设施的环境中，一次使用1吨以上炸药的深孔爆破作业。
3.9 定向爆破 采用硐室或深孔装药，使爆破岩石按预定方向运动并堆积在设定范围之内的爆破作业。
3.10 拆除爆破  采取控制有害效应的措施，按设计要求用爆破方法拆除建（构）筑物的作业。
3.15 预裂爆破  沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在主爆区之前起爆，从而在爆区与保留区之间形成预裂缝，以减弱主爆破对保留岩体的破坏并形成平整轮廓的爆破作业。
3.16 光面爆破  沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在主爆区之后起爆，已形成平整的轮廓面的爆破作业。
3.18 延时爆破  采用延时雷管或继爆管使各个药包按不同时间顺序起爆的爆破技术，分为毫秒延时爆破、秒延时爆破等。
3.19 单段爆破药量  采用延时爆破技术分段爆破时，每段爆破的炸药总量。
3.20 预装药  大量深孔爆破时，在全部炮孔钻完之前，预先在验收合格的炮孔中装药或炸药在孔内放置时间超过24小时的装药作业。
3.21 盲炮  因各种原因造成药包据爆的装药。未能按设计起爆的装药或部分装药。
3.22 起爆器材  用来引爆炸药的器材。如工业雷管、各种索状起爆材料以及起爆器具。
3.23 爆破器材 工业炸药、起爆器材和器具的统称。
3.24 起爆网路 向多个起爆药包传递起爆信息和能量的系统，包括：电起爆网路，非电起爆网路和混合起爆网路。
3.27 爆破地震  爆炸能量引起爆曲周围介质质点相距沿其平衡位置发生震动而形成地震波，地震波向外传播途中造成相关介质质点震动过程的总和，称为爆破地震。
3.28 爆破振动  爆破地震引起介质特定质点延其平衡位置作直线的或曲线的往复运动过程。
3.29 振动速度  地震波作用下，介质质点往复运动的速度。
3.30 振动频率  特定质点每秒振动的次数。
4.4.1  A级、B级、C级核对安全影响较大的D级爆破工程，都应进行安全评估。未经安全评估的爆破设计，任何单位不准审批和实施。
4.4.4. 3评估组组长应由爆破工程技术人员担任，评估连带责任由评估组织部门和组长承担。
4.6.1 A级、B级、C级、D级爆破工程设计，应经有关部门审批。未经审批不准开工。
矿山常规爆破审批不按等级管理，一般岩土爆破和矿山常规爆破设计书或爆破说明书由单位领导人批准。
4.7.6 在残孔附近钻孔时应避免凿穿残留炮孔，在任何情况下不应打钻残孔。
4.9.5.2.1 同一起爆网路，应使用同厂、同批、同型号的电雷管；电雷管的电阻值差不得大于产品说明书的规定。
4.10.2 从炸药运入现场开始，应划定装运警戒区，警戒区内应禁止烟火；搬运爆破器材应轻拿轻放，不应冲撞起爆药包。
4.10.6.1 炮孔及药壶、蛇穴装药，应使用木质或竹质炮棍。
4.10.9.8 正在钻进的炮孔和预装药空之间，应有10米以上的安全隔离区。
4.11.1 硐室、深孔、浅孔、药壶、蛇穴爆破装药后都应进行填塞，不应使用无填塞爆破（扩壶爆破除外）。
4.12 爆破警戒和信号
4.12.1 爆破警戒
4.12.1.1 装药警戒范围由爆破工作领导人确定，装药时应在警戒区边界设置明显标志并派出岗哨。
4.12.1.2 爆破警戒范围由设计确定。在危险区边界，应设有明显标志，并派出岗哨。
4.12.1.3 执行警戒任务的人员，应按指令到达指定地点并坚守工作岗位。
4.12.2 信号
4.12.2.1 预警信号：该信号发出后爆破警戒范围内开始清场工作。
4.12.2.2 起爆信号：起爆信号应在确认人员、设备等全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，具备安全起爆条件时发出。起爆信号发出后，准许负责起爆的人员起爆。
4.12.2.3 解除信号：安全等待时间过后，检查人员进入爆破警戒范围内检查、确认安全后，方可发出解除爆破警戒信号。在此之前，岗哨不得撤离，不允许非检查人员进入爆破警戒范围。
4.12.2.4 各类信号均应使爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到。
4.13 爆后检查
4.13.1 爆后检查等待时间
4.13.1.1 露天浅孔爆破，爆后应超过5秒，方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认有无盲炮，应经15秒后才能进入爆区检查。
4.13.1.2 露天浅孔既药壶蛇穴爆破，爆后应超过15秒，方准检查人员进入爆区。
4.13.1.3 露天爆破经检查确认爆破点后，经当班爆破班长同意，方准许作业人员进入爆区。
4.13.1.4 地下矿山和大型地下开挖工程爆破后，经通风吹散炮烟、检查确认井下空气和合格后、等待时间超过15秒，方准许作业人员进入爆破作业地点。
4.13.1.5 拆除爆破爆后应等待倒塌建（构）筑物和保留建筑物稳定之后，方准许检查人员进入现场检查。
4.13.1.6 硐室爆破、水下深孔爆破及本标准未规定的其他爆破作业，爆后的检查时间，由设计确定。
4.13.2 爆后检查
4.13.2.1 一般岩土爆破应检查的内容有：
-----确认有无盲炮
-----露天爆破爆堆是否稳定，有无危坡、危石；
-----地下爆破有无冒顶、危石，支撑是否破坏，炮烟是否排除。
4.13.2.2 洞室爆破、拆除爆破及其他有特殊要求的爆破作业，爆后检查应按地5章中的有关规定执行。
4.13.3 处理
4.13.3.1 检查人员发现盲炮及其他险情，应及时上报或处理；处理前应在现场设立危险标志，并采取相应的安全措施，无关人员不应接近。
4.13.3.2 发现残余爆破器材应收集上缴，集中销毁。
4.14 盲炮处理
4.14.1 一般规定
4.14.1.1 处理盲炮前应有爆破领导人定出警戒范围，并在该区域边界设置警戒，处理盲炮时无关人员不准许进入警戒区。
4.14.1.2 应派有经验的爆破员处理盲炮，洞室爆破的盲炮处理应有爆破工程技术人员提出方案并经单位主要负责人批准。
4.14.1.3 电力起爆发生盲炮时，应立即切断电源，及时将盲炮电路短路。
4.14.1.4 导爆索和导爆管起爆网路发生盲炮时，应首先检查导爆管是否有破损或断裂，发现有破损或断裂的应修复后重新起爆。
4.14.1.5 不应拉出或掏出炮孔和药壶的起爆药包。
4.14.1.6 盲炮处理后，应仔细检查爆堆，将残余的爆破器材收集起来销毁；在不能确认爆堆无残留的爆破器材之前，应采取预防措施。
4.14.1.7 盲炮处理后应有处理着填写登记卡片或提交报告，说明产生盲炮的原因、处理的方法和结果、预防措施。
5.1.6.7 起爆网络连结应由有经验的爆破员和爆破工程技术人员进行，并经现场爆破和设计负责人检查验收。
5.2.12.8.6 起爆网路应用电雷管或导爆管雷管引爆，不应用火雷管引爆；只有在爆破工作领导人下达准备起爆命令后，方准许向主起爆线上联起爆雷管。


