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[bookmark: _Toc12811_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3370573]一、编制说明
[bookmark: _Toc23288_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3370574]1.1 编制依据
	序号
	类别
	名 称（规范如有更新须作相应更改）

	1
	标准
规范
	《地下室防水工程质量验收规范》GB50208-2011

	2
	
	《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

	3
	
	《地下建筑防水构造》10J301

	4
	
	《SBS改性沥青防水卷材》GB18242-2008

	5
	
	《防根穿刺型SBS沥青防水涂料》JC/T1075-2008

	6
	
	……

	7
	相关
文件
	**工程施工主合同

	8
	
	**工程施工图纸

	9
	
	**图纸会审、设计交底

	10
	
	**工程施工组织设计

	11
	
	……


[bookmark: _Toc16302_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc262138690][bookmark: _Toc3370575]1.2 编制人员
	[bookmark: _Hlt142570175]序号
	编制人
	职务
	编制时间

	1
	张三
	技术员
	2019.1.1

	2
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc262138691][bookmark: _Toc6509_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3370576]1.3 发放范围
	序号
	单位
	部门

	1
	[bookmark: _Toc13218]公司/分公司
	工程管理部、技术质量部、安全部……

	2
	[bookmark: _Toc22758]项目部
	[bookmark: _Toc20067]工程部、技术部、质量部、安全部……

	3
	……
	……





[bookmark: _Toc23288_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3370577]二、工程概况
[bookmark: _Toc29182_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3370578]2.1 防水工程概况
	项目
	内容

	工程组成
	由*层地下室、*栋高层组成，总建筑面积**m2

	单位工程名称
	* #栋
	* #栋
	……

	建筑总高度
	99.0m
	
	

	建筑面积
	2500m2
	
	

	防水等级
	一级
	
	

	抗渗等级
	顶板、侧墙、底板：P6
	
	

	防水材料
	SBS沥青防水卷材
	
	

	找坡形式
	结构找坡/材料找坡
	
	

	其他情况
	……
	
	


[bookmark: _Toc32399_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3370579]2.2 防水构造做法
[bookmark: _Toc18774_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32508_WPSOffice_Level2]*# 栋地下室底板防水建筑做法一览表
	工序
	建筑做法（从下至上）

	素土层
	素土夯实，压实系数≧0.93

	基层
	100厚C15混凝土垫层

	处理剂
	刷基层处理剂一道

	防水层
	4.0厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型聚酯胎）

	隔离层
	无纺布一层（200g/㎡）

	保护层
	50厚C20细石混凝土保护层

	结构层
	钢筋混凝土自防水，抗渗等级P6


[bookmark: _Toc4232_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11810_WPSOffice_Level2]*# 栋地下室外墙防水建筑做法一览表
	工序
	建筑做法（从内至外）

	素土层
	素填土，分层夯实

	保护层
	30厚挤塑聚苯板，聚醋酸乙烯胶剂粘贴保护层

	防水层
	4.0厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型聚酯胎）

	处理剂
	刷基层处理剂一道

	结构层
	钢筋混凝土自防水，抗渗等级P6




[bookmark: _Toc24874_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21471_WPSOffice_Level2]*# 栋地下室顶板防水建筑做法一览表
	工序
	建筑做法（从下至上）

	结构层
	现浇钢筋砼结构板，随捣随抹平

	处理剂
	刷基层处理剂一道

	防水层
	4.0厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型聚酯胎）

	隔离层
	聚酯无纺布隔离层一道

	处理剂
	刷基层处理剂一道

	保护层
	C20细石混凝土保护层兼做找坡层，厚度最薄处≥70，最厚处≤150（用于车道最薄处≥70），内配A6@200双向钢筋网片4*4m分格，缝宽20～30mm,缝填聚苯板，单组份聚氨酯密封胶嵌填




[bookmark: _Toc16302_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3370580]三、施工部署
[bookmark: _Toc504056332][bookmark: _Toc505618096][bookmark: _Toc505078001][bookmark: _Toc505613321][bookmark: _Toc505612244][bookmark: _Toc505612776][bookmark: _Toc505615258][bookmark: _Toc505615793][bookmark: _Toc505617561][bookmark: _Toc505617026][bookmark: _Toc20629_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc505613856][bookmark: _Toc3370581]3.1 组织机构
3.1.1组织机构图
根据工程特点，建立以项目经理为核心的管理层，全权组织、指挥、协调现场施工，对工期、质量、安全、成本等进行严密综合组织管理。组织机构图如下： 

[bookmark: _Toc5433_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14896_WPSOffice_Level2]组织机构图（根据项目具体情况编制）
[bookmark: _Toc604_WPSOffice_Level2]3.1.2岗位职责
	序号
	姓名
	职位
	岗位职责（针对防水工程施工）
	备注

	1
	张三
	项目经理
	负责防水工程施工全面管理……
	

	2
	***
	项目总工程师
	负责防水施工前方案编制，负责防水施
工工程中的安全技术交底……
	

	3
	***
	生产经理
	负责防水施工过程中的质量、安全，材
料、人力等资源的组织，参与防水施工验收……
	

	4
	***
	安全员
	负责防水施工过程安全监管…… 
	

	5
	***
	质量员
	负责防水施工过程检查，组织防水施工工程自检工作……
	

	6
	……
	……
	……
	


[bookmark: _Toc28239_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3370582]3.2 施工准备
3.2.1技术准备
	序 号
	准备内容

	1
	方案审核审批情况；技术交底情况；

	2
	作业人员持证上岗，防水分包单位专业施工资质情况;

	3
	原材送检报告


3.2.2现场准备
	序号
	内容

	1
	道路布置；垂直运输；材料堆场；

	2
	作业面；结构闭水试验;

	3
	办理工作面移交


[bookmark: _Toc934][bookmark: _Toc4371][bookmark: _Toc23026][bookmark: _Toc369340420]3.2.3施工作业条件
	序号
	内容

	1
	防水基层表面应坚固、密实、圆顺、平整、干净，无空鼓、松动、起砂、麻面等缺陷。垫层混凝土浇筑完毕后及时收水压实，表面不得有大于12mm的缺口或孔洞。如不符合，应采用1：2.5的水泥砂浆填充找平；找平层表面应平整，其平整度用2m靠尺检查，直尺与基层的间隙不超过5mm，且只允许平缓变化。

	2
	    铺设预铺式防水卷材防水层的基层可潮湿，但不得有明水、流水。当基层有渗漏水时，应进行注浆止水处理，修缝堵漏，做到无水作业。

	3
	   对于凸出基层表面的钢筋、管件、螺栓等应从根部向下凿入基层10-20mm割除，并在割除部位采用1：2.5的水泥砂浆进行覆盖处理，覆盖面应满足基层的平整度要求。突出基层表面的尖锐硬物、砂浆疙瘩等铲除，不能铲除时应采用水泥砂浆抹面覆盖处理，抹面圆弧半径应大于300mm。并将尘土杂物清除干净，阴阳角、管根部等处更应仔细清理。

	4
	    平立面交接处的阴角均应做成均匀一致、平整光滑的圆角，圆弧直径大于50mm（或按设计要求）
[image: ][image: ]
防水基层阴阳角处理

	5
	   穿出基层的构件必须安装完毕后方可进行防水施工。防水层施工前，应确保穿墙管 、预埋件均应施工完毕。防水层铺贴后，严禁在防水层上开洞，以免引起渗漏水。


[bookmark: _Toc8900_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3370583]3.3 施工安排
    根据车库后浇带及各栋主楼位置将本工程划分为*个施工区段，*#、*#、*#楼及周边车库为施工一标段，*#、*#、*#楼及周边车库为施工二标段，*#、*#、*#楼及周边车库为施工三标段，同时按照后浇带位置将各施工标段划分为若干小区段，防水施工在各施工标段内根据进度计划安排进行流水施工，各施工标段内施工顺序如下：
一施工标段A1→A2→A3→A4；
二施工标段B1→B2→B3→B4→B5；
三施工标段C1→C2→C3→C4；
施工区段划分见下图：
[image: ]
[bookmark: _Toc4810_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2921_WPSOffice_Level2]地下防水施工分区图
[image: ]
[bookmark: _Toc12961_WPSOffice_Level2]地下防水流水施工段布置图


[bookmark: _Toc6509_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3370584]四、施工计划
[bookmark: _Toc32757_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3370585]4.1 施工进度计划
根据施工总进度计划安排及地下室工程施工安排，施工关键节点工期如下所示（图/表形式表述）：
施工进度计划表
	序号
	单位工程名称
	底板防水
	外墙防水
	顶板防水

	1
	* #栋
	2019.1.1～2019.1.30
	2019.5.1～2019.5.30
	2019.10.1～2019.10.15

	2
	* #栋
	***
	***
	***

	3
	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc23478_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3370586]4.2 劳动力配置计划
我们将根据施工技术要求和施工进度的计划要求，确定劳动力需要量，并建立队组领导体系，合理确定队组内部工人技术等级比例，并确保满足劳动组合优化要求。为本项目主要劳动力配置如下表：
[bookmark: _Toc5928_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19461_WPSOffice_Level2]主要劳动力配置表
	工种
	人数
	工种
	人数

	防水工
	***
	杂工
	***

	电工
	***
	混凝土工
	***

	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc27359_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3370587]4.3 材料配置计划
[bookmark: _Toc18183_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc443_WPSOffice_Level2]工程主要材料配置表
	序号
	材料名称
	规格
	主要技术要求
	数量
	备注

	1
	水泥
	P.O 42.5
	
	* t
	找平

	2
	SBS防水卷材
	4mm
	
	* m2
	防水层

	3
	挤塑聚苯板
	90mm厚
	
	* m3
	保温层

	4
	无纺布
	200g/㎡
	
	卷
	隔离层

	5
	……
	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc12377_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3370588]4.4 机具设备配置计划
[bookmark: _Toc25809_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12281_WPSOffice_Level2]机械设备配置表
	序号
	名称
	规格
	主要技术要求
	数量
	备注

	1
	垂直运输设备
	SC200/200
	
	*辆
	材料运输

	2
	手推车
	
	
	*辆
	材料运输

	3
	扫帚
	
	
	*把
	清理基层用

	4
	小平铲
	
	
	*个
	清理基层用

	5
	喷灯
	
	
	*个
	卷材铺贴

	6
	灰刀
	
	
	*把
	封边

	7
	羊毛滚刷
	
	
	*把
	涂冷弟子油

	8
	皮卷尺
	
	
	*把
	剪裁卷材用

	9
	灭火器
	
	
	*个
	防火措施

	10
	 墨斗
	
	
	*个
	弹线用

	11
	手套
	
	
	*双
	防护用品

	12
	暖风机
	
	
	*个
	加温

	13
	……
	……
	……
	……
	……





[bookmark: _Toc29182_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3370589]五、深化设计
结合现场实际情况，根据图纸、规范要求进行深化，以满足现场的实际需求。（说明：防水细部节点图及做法不得复制设计图纸或图集上的示意图，构件尺寸标注到位、简单易懂、可操作性强，复杂的节点图必须分工种绘制、做法清晰明了。）
	1
	电梯井部位防水细部节点
	[image: ]
附图（根据现场实际情况绘制）

	
	
	说明：防水卷材附加层、转角做法。

	2
	后浇带部位防水细部节点
	[image: ]
附图（根据现场实际情况绘制，要求标注尺寸）

	
	
	说明：止水钢板埋设于位置，开口方向，后浇带缝内处理、顶部处理、附加层措施。

	3
	桩头防水细部节点
	[image: ]
附图（根据现场实际情况绘制，要求标注尺寸）

	
	
	说明：地下室桩头防水采用水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不应小于1.5kg/m ,且厚度不应小于1.0mm）,刷至桩外周边250mm。

	4
	预埋穿墙套管防水大样
	[image: ][image: ]
附图（根据现场实际情况绘制，要求标注尺寸）

	
	
	说明：管道周围做法、防水附加层、防水收口处理。

	5
	外墙导墙施工缝细部节点
	[image: ]
附图（根据现场实际情况绘制，要求标注尺寸）

	
	
	说明：止水钢板埋设于位置，开口方向等。

	6
	……
	……




[bookmark: _Toc32399_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3370590]六、施工工艺技术
地下室防水卷材采用SBS防水卷材，施工方法选用卷材的热熔法。防水材料进场后按要求取样复试，要求全部指标达到标准规定。
[bookmark: _Toc3370591]6.1 工艺流程


[bookmark: _Toc3370592]6.2 施工方法
[bookmark: _Toc486519289][bookmark: _Hlk486060180]（1）基层处理
	序号
	步骤
	内 容

	1
	结构层
	结构层应进行隐蔽工程检查验收，并办理检查手续。

	2
	堵洞
	出结构的各种洞口等封闭，并经闭水试验合格。

	3
	基层处理
	穿墙螺杆孔封堵，材料清理，浮浆残渣清理，基层平整，裂缝处理，阴阳角处理。


[bookmark: _Toc486519292][bookmark: _Hlk486065241]（2）防水层施工
	[bookmark: _Hlk486065595]序号
	步 骤
	内 容

	1
	基层清理
	基层要求干净、干燥。

	2
	涂刷基层处理剂
	涂刷要求无露白、均匀。

	3
	附加层处理
	附加层位置、附加层施工方法、附加层尺寸要求。

	4
	铺设防水卷材层
	铺贴方法、铺贴顺序、铺贴要求、接缝处理、搭接尺寸。 

	5
	验收及闭水验收
	  接缝粘结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷、卷材搭接宽度；细部做法是否正确、闭水无渗漏点。


（3）保护层施工
	序号
	步骤
	内容

	1
	铺贴无纺布
	聚酯无纺布铺贴规范。

	2
	贴灰饼
	灰饼的制作材料尺寸要求、间距、冲筋的材料间距要求等。

	3
	分隔缝施工
	分隔缝的材料、间距、缝宽。

	4
	钢筋网片安装
	钢筋网安装的位置、遇分隔缝处钢筋网的设置要求。

	5
	细石混凝土保护层施工
	浇筑的材料要求、方法、收面等。

	6
	取出分隔条
	取出分隔条的时间要求、以及分隔条取出的方法。

	7
	养护
	养护的材料及养护的时间要求。

	8
	分隔缝嵌缝
	分隔缝清理、分隔缝嵌缝材料及施工方法。


[bookmark: _Toc32508_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3370593]七、验收要求
[bookmark: _Toc3370594]7.1 进场材料验收
[bookmark: _Toc4509_WPSOffice_Level2]防水材料进场验收记录 
	工程名称
	

	生产厂家
	
	进场时间
	

	材料名称
	
	规格型号
	

	合格证编号
	
	代表批量
	

	出厂检验报告号
	
	复试报告编号
	

	使用部位
	
	抽查方法及数量
	

	检 查 内 容
	施工单位自检情况
	监理（建设）单位验收记录

	材 料 品 种
	
	

	材料规格尺寸
	
	

	材料包装、外观质量
	
	

	产品合格证、中文说明书及性能检测报告
	
	

	进口产品商品检验证明
	
	

	物理、力学性能检验情况
	
	

	其       它
	
	

	验 收 意 见
	
	

	
施工单位：（签章）





材料员：



质检员：


                  年  月  日

	
监理单位：（签章）




监理工程师：





年  月  日


[bookmark: _Toc3370595]7.2 施工质量验收
卷材防水层工程检验批质量验收记录表

	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）
单位验收记录

	主控项目
	1
	卷材及配套材料质量
	
	
	

	
	2
	不渗漏或积水
	
	
	

	
	3
	防水细部构造
	
	
	

	一般项目
	1
	卷材搭接缝与收头质量
	
	
	

	
	2
	卷材保护层
	
	
	

	
	3
	排汽层面排气道留置
	
	
	

	
	4
	卷材铺贴方向
	
	
	

	
	5
	搭接宽度允许偏差
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查
评定结果
	专业工长（施工人员）
	
	施工班组长
	

	
	


项目专业质量检查员：           

                    年    月    日

	监理（建设）单位
验收结论
	专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）                    年    月    日







[bookmark: _Toc4232_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3370596]八、管理及保证措施
[bookmark: _Toc23894_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3370597]8.1 质量保证措施
8.1.1质量控制措施
	[bookmark: _Hlk486518542]序号
	部位
	质量要求

	1
	基层
	（1）基层应粘接牢固，没有松动、起壳、起砂等现象。表面平整，用2m长的直尺检查，平整度不大于5mm。
（2）基层必须具备较高的强度和抗裂性,以保证屋面施工质量。
（3）阴阳角部位应做成为50mm的圆弧。

	2
	防水层
	（1）材料检查出厂合格证、质量检验报告、现场抽样试验报告合格
（2）基层平整、干燥，胶粘剂涂刷均匀、不露底、不堆积。
（3）铺贴方向正确，铺贴方法和搭接顺序应符合设计要求，搭接宽度正确，接缝严密，无皱折、鼓泡和翘边现象。
（4）收口处卷起长度满足要求，加压条并用密封材料封固。
（5）所有阴阳角、防水薄弱处均加附加层，附加层宽度应满足要求。

	3
	隔离层
	（1）材料检查出厂合格证、质量检验报告、现场抽样试验报告合格
（2）隔离层材料容重应符合设计要求
（3）铺贴质量要求满足规范

	4
	面层
	（1）细石混凝土的原材料和配合比必须符合设计要求。
（2）细石混凝土保护层表面平整、压实抹光，不得有裂缝、起壳、起砂等缺陷。
（3）细石混凝土保护层的厚度和钢筋位置符合设计要求。
（4）分格缝留置应准确，其宽度及纵横间距应符合不大于6m的要求。分格缝应与板端缝对齐，均匀顺直。


8.1.2常见质量问题控制措施
	序号
	问题
	措施

	1
	接头搭接不良
	（1）卷材防水层的接头搭接很关键，直接关系到卷材防水层的密封整体性。如果接头搭接不良，地下水就会沿接头缝隙渗入卷材防水层
（2）已产生搭接不良的卷材接头，应视具体情况，分别处理。
——搭接不符合规定、影响防水效果的，可重新铺设，或加铺防水层。
——接头粘结不牢的，应先根除影响粘结的因素，再重新将接头粘结牢固。
——接头损坏，甚至无法搭接者，可采取加铺卷材的方法予以修补，即先将损坏部分剪掉，再分清层次，加铺卷材进行搭接。

	2
	空鼓
	（1）铺贴卷材的基层潮湿、不平整、不清洁，均影响防水层与基层的粘结，基层内的水分受热蒸发，气压增大，粘结不牢的防水层内充满蒸汽与基层脱离，形成空鼓；压铺时用力不均，也可造成粘结不实而空鼓，铺贴立面卷材更易产生这种情况；胶粘剂涂刷不匀或基层露底、出现凝胶，以及铺贴时未彻底排除空气。
（2）对已经出现空鼓的卷材防水层，可将空鼓部分的卷材剪掉，再加铺卷材，按规定分层搭接，补贴密实

	3
	管道部位卷材粘贴不良

	（1）卷材铺贴前，先在管道根部周围做增补处理，注意做好管道根部的卷材收头处理。
（2）卷材防水层已出现翘边等粘结不良现象时，应撕开并清理干净，根据形状将卷材剪口，再重新铺实，然后以附加卷材铺贴封严。


[bookmark: _Toc201495009][bookmark: _Toc201495586][bookmark: _Toc366864871][bookmark: _Toc257645495][bookmark: _Toc199158070][bookmark: _Toc355983905]8.1.3成品保护措施
	序号
	措施

	1
	卷材铺设完毕，经检查合格后，随即进行防水保护层的施工，及时保护防水层免受损伤。保护层施工后加强养护，不得过早上人上料。

	2
	保护层砼运输尽可能利用汽车泵/塔吊，如果塔吊不能投入使用，使用斗车运输时，必须铺好木模板，防止运输过程中对防水层的破坏；振捣宜采用铁辊滚压或人工拍实，不宜采用机械振捣，以免破坏防水层。

	3
	施工人员操作时不得穿钉子鞋，高跟鞋，不得在卷材上拖放施工机具和材料，不得直接在卷材上堆放重物。

	4
	土方回填前做好外墙保护层，土方回填时，要分层进行，不得用自卸汽车直接倾倒。回填时，土方从基坑边倾倒时，土方块径不得过大，还必须要防滚落措施。


[bookmark: _Toc27444_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3370598][bookmark: _Toc262138707]8.2 安全保证措施
	序号
	措施

	1
	严格按规范要求执行安全文明施工制度，创建文明工地、推行文明施工和文明作业，确保安全生产、树立企业良好形象。

	2
	坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的原则，施工前由项目安全员组织施工人员进行安全施工的宣传和教育，并进行安全技术交底进行安全教育和培训；加强对施工人员的管理，编制花名册，严防不法分子混入现场。进入施工现场，必须配带好安全帽，地下室外墙防水施工时，必须系好安全带。

	3
	加强防火工作，现场及原材料库设置灭火器，易燃材料与明火区分开设置，按类堆放整齐，消防道路畅通，警防火灾发生。

	4
	采用热熔施工，在点火时及在烘烤施工中，火焰喷嘴严禁对着人，对主要机具如汽油喷灯、火焰喷枪应预先检查一遍，看开关是否灵敏、有无漏气等缺陷；液化气钢瓶有无漏气等，并应放在安全的地方，液化气钢瓶必须是专用小型钢瓶。


[bookmark: _Toc262138708][bookmark: _Toc11759_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3370599]8.3 进度保证措施
	序号
	措施

	1
	确保所需设备、人力、材料及资金及时到位，选择技术熟练的施工人员。

	2
	项目部与防水队伍负责人，防水队伍负责人与施工队层层签定责任状，实行奖罚制度。

	3
	制定施工进度计划，组织流水作业，合理安排施工顺序和穿插工序。


[bookmark: _Hlt143434078][bookmark: _Toc262138709][bookmark: _Toc8815_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3370600]8.4 环境及文明施工措施
	序号
	措施

	1
	加强环保、宣传工作，使环保意识深入人心，提高环保自检和内业资料的整理水平；建立健全环保工作制度，使环保工作落实到人，严格执行有关环保工作规定；

	2
	施工现场设立统一的垃圾站，所有施工垃圾首先进行筛选，将有用的回收利用，其它垃圾一律装袋，堆放在垃圾站；现场内设专人打扫卫生、洒水，保持现场干净整洁，无扬尘；

	3
	对大气、噪声、水污染实行定期的监测；

	4
	施工人员必须服装统一、整洁、穿软、平底鞋。

	5
	施工残留的边角料、卷材包装袋不得随处乱扔，由专人负责收集，统一回收；
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