混凝土搅拌机操作规程
1、 搅拌机操作人员必须经过安全技术培训，取得操作证后，方独立可操作。

2、 搅拌机必须安置在坚实的地方。搅拌机必须用支架或支脚筒架稳，不准以轮胎代替支撑，传动部位必须有防护罩。

3、 搅拌机操作手柄必须有保险装置。

4、 开动搅拌机前应检查离合器、制动器、钢丝绳等，滚筒内不得有异物，确认安全可靠，方准操作。搅拌机钢丝绳、保险挂钩和其他安全保险装置不符合要求的，必须及时调换，否则禁止操作。

5、 搅拌机在运转中，禁止使用铁锹、钢筋等伸入搅拌鼓内拨弄或扒灰；用锤及其它物敲打料斗，操作人员必须把住闸把。

6、 进入拌合鼓内清查和检修时，必须切断电源，锁好开关箱，（钥匙应由进入鼓内修理人员携带）并应挂标志牌，设专人监护。

7、 检修、清理料斗或清除斗下杂物时，必须切断电源，锁好开关箱；并要挂好灰斗两侧的保险钩（保险钩必须合格有效）和手闸，须在安全可靠条件下，方可进行。

8、 进料斗升起时，严禁任何人在料斗下通过或停留；工作完毕后应将料斗固定好。

9、 固定式电动搅拌机操作台上，应垫橡胶板或木板；并应使用四芯橡胶软线和接零保护。

10、 使用强制式机开动时或电源未切断前，不得站在搅拌机顶上操作。

11、 拌合鼓进、出料口，必须设置防尘胶皮挡帘。

12、 操作时，操作人员严禁擅自离开岗位或非操作人员代替工作。

13、 工作完毕，应将搅拌机进料斗挂起，清洗机具，拉掉闸刀，锁好配电箱。
