农一师工程建设监理站工程安全生产文明施工监理实施细则

工程建设安全监理细则
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工程名称：

编    制： 

审    核：
    审    批：
工程监理单位：农一师工程建设监理站
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三、监理工作的控制要点及目标值：

①安全生产控制
督促承建商贯彻“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全生产责任制和安全生产组织保证体系，确保安全生产无事故，达到阿拉尔市市标化工地目标。

监理工作控制要点：

1、督促承建商建立和完善安全生产责任制度、管理制度、教育制度及有关安全生产的科学管理规章和安全操作规程，实行专业管理和群众管理相结合的监督检查管理制度。

1）检查现场安全生产责任制和有效的奖罚办法，责任是否落实到人，各项分包合同或协议必须签订安全生产协议书。

    2）检查新工人上岗前培训。新工人必须接受三级安全教育，使职工提高安全意识，自觉遵守各项规章制度及安全技术操作规程。考试合格，才能上岗，书面记录须经受教育者本人签名确认。工人换岗时，应进行新工种的安全技术培训和安全教育。

3）检查安全交底。各分部分项工程施工作业前必须作全面、具体、有针对性的安全技术书面交底，交底双方履行签字手续。

2、审核承建商的安全专项方案

安全专项方案包括临时施工用电、脚手架、支模架、物料提升机、塔吊、基坑支护、施工机具、消防等专项施工方案，应全面、具体，并针对工程结构、施工特点、场地以及气候条件等编制安全技术措施。项目技术负责人审查后由公司总工程师批准签字盖章后有效，以确保整个工程的安全施工。

3、在安全控制中应重点控制“人的不安全行为”和“物的不安全状态”，而又应以人为安全控制的核心。因此,要督促承建商做到：
1)成立安全文明生产领导小组，并落实责任人。

2）对施工现场人员要求进行文明施工、安全教育。

3）进入现场的所有人员必须戴安全帽， 

4、检查特种作业人员持证上岗情况

 从事电工、架子工、电焊（气焊）工、起重机械工、塔吊司机、等特种作业人员必须经市级以上劳动部门的培训，经考试合格，领取特种作业操作证书，方可上岗作业；卷扬机、搅拌机等机械操作人员必须经市建管局认可的单位培训，经考核合格，领取统一发放的机械操作证，方可上岗操作。培训领取的上岗证必须随身携带，以便检查。

5、安全检查

 建立健全安全检查制度，检查要有重点、有标准、有要求，并作书面记录，履行签字手续。对查出的事故隐患，要建立登记、复查、销项制度，制定相应整改计划，定人、定时间、定措施，对重大事故隐患应签发限期整改通知书。现场必须及时采取措施进行整改，整改不力的施工现场，有权责令停工整顿。

1）高处作业

 在无外脚手架施工作业时，从二层楼面开始，每层设置安全平网或防护挡板，再设一道随着施工高度提升的安全网。遇特殊情况无法设置时，必须采取相应的防范措施。临街临道一侧外脚手架应张挂安全平网。（安全网必须采用市安监站认可的生产厂产品）

2）脚手架

 脚手架沿外墙四周连通，并与建筑物有可靠的拉结，以加强其侧向稳定。在外架搭设过程中，垂直运输用的物料提升机，需要同时跟上。外脚手架在沿道路一侧第三步架处搭设防护棚，宽度按要求设置，上面满铺竹脚手片。外脚手架完成后，必须用安全密目网围护。

 严格按安全技术操作规程进行搭拆外。由专业班组具有上岗证的工人，进行搭拆施工，严格要求三步架体一验收，整体架子和井架完工后进行验收，验收合格后，分别张挂合格证，方可使用。

 在搭设脚手架过程中，必须遵守下列技术要求：

 ①严格按施工组织设计施工，每层里外立杆均设水平拉杆，转角处立杆必须加密。

②架体立杆距离墙体不超过20厘米。

 ③脚手架应设拉结点，同墙体内的予埋钢筋拉结，水平不超过7米，垂直不超过4米。

 ④脚手架必须设置护栏杆，踢脚杆。

⑤ 脚手架两端开始每隔7根立杆设置剪刀撑一组。

    3）“三宝”“四口”防护

     ①现场进出大门应有“进入施工现场必须戴安全帽”标语，安全帽应正确使用、规范佩戴，系好帽带，不准乱抛、乱扔、用于坐和垫，不得使用缺衬、缺带或破损的安全帽。

     ②现场必须配备符合国家标准的安全带，搭拆物料提升机、脚手架等高空作业时应系安全带，使用时高挂低用，高挂在牢固、可靠的物体上，使用后应专人负责妥善保养，经常检查，发现霉变、硬脆、断裂等现象应及时更换。

     ③现场必须重视临边“四口”防护，用两色相间的钢管作护栏材料。楼梯踏步及平台临边必须设牢固的临时防护栏或篱笆；电梯井口必须设置高度不低于1.2m 的安全防护门或双道固定的防护栏杆，井内底层以上每隔四层设一道水平安全网，电梯井道一律采取落地满堂架施工。预留洞口、坑井的防护要有严密的防护盖板，1.5m以上的洞口，四周设两道防护栏杆，洞口号上张挂安全网。阳台、楼面、屋面等临边防护必须设两道防护栏杆，如果防护栏杆过高要挂安全网封闭，防护要严密。

4）模板工程

    本工程采用木模，支撑系统采用钢管脚手架。支撑系统是模板支设安全的关键，施工时应按专项方案设置排距、立柱，不允许使用不合格材料。立杆底脚在地面设垫块，并设地笼，以防沉降不均。

    模板的拆除，必须在试块达到规范允许条件下，并得到我方审批后，方可组织拆模。拆除模板前，班组长应对班组人员进行安全交底，在拆模范围内设立警戒区域，并设指挥员，拆模应按顺序拆除，严禁无规则拆模。模板拆除后，应对场地进行清理，分类堆放。

    现场钢管、扣件必须经检测合格后，才能使用。

5）物料提升机

物料提升机必须按标准搭设，安装前必须有书面安全技术交底，搭设完后必须经有关部门验收，履行签字手续，验收合格后张挂《井架验收合格证》方可使用。操作定人、定机、定岗，必须持岗上证。

架体底座地基必须地面平夯实，安装在砼基础上，并采用地脚螺栓或轧桩紧固，架体边大于2m应采用双导轨。各类防护设施必须齐全有效，吊盘必须装防坠落保险装置和上下限位装置，每层依靠时有灵敏可靠制动停靠装置。采用墙式应用刚性支撑与建筑物牢固连接，每增高6m加设一组水平拉结点固定在主体结构上。顶部悬臂内侧有加固措施，严禁与脚手架连接。必须装设避雷装置，接地电阻≤10Ω。

物料提升机四周防护应严密，楼层卸料平台应稳固，两侧设0.9-1.2m两道防护栏或防护篱笆，进料口必须装有防护门或防护栏。底层进出口须安装安全门。进出料口装设安全门，两侧设不低于1m的安全挡板或网片防护，吊盘严禁乘人。底层及进料口搭设防护棚。

6）施工用电

施工用电按照专项方案进行架设。夜间施工危险、潮湿场所具有适度照明。高低压线路下方不得搭设作业棚，生活设施和堆放建筑材料等。脚手架与外电架空层线路必须保持安全操作距离，与10KV以下的架空层路边线，最小水平不得小于2m，否则必须采用防护措施，设置防护屏、围护片等进行全封闭，并悬挂醒目的警示牌。

施工用电室外线路用绝缘电线沿墙或架设在专用电线杆架空敷设“三相五线”制，固定在绝缘字上，严禁架设在脚手架上。配电箱、开关箱的进出线必须使用橡胶绝缘电缆，室外严禁使用花线或塑料护套线，电线必须符合有关质量要求。

手持照明灯具，危险和潮湿场所以及金属容器内的照明均采用安全电压。照明灯具的金属外壳作接零保护，单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器，室外灯具距地面不得低于3m，室内灯具不得低于2.4m。

配电箱及开关箱采用铁质材料制作，导线从下底面进线和出线，并有防水弯，底面与地面垂直距离应控制在1.3-1.5m之内，门锁齐全，有防雨措施，下班时断电锁门。配电箱及开关箱内装设触漏电保护器，做到三级保护，末端触电保护器工作电流不大于30MA。金属外壳应接地或接零保护，断丝严禁用铜丝或其他金属代替使用。实行一机一闸一保护，各类电器接触装置灵敏可靠，绝缘良好，无积灰、杂物。接地体使用L50×5角钢或Φ50钢管，2.5m长，不得使用螺纹钢，接地电阻值满足规定要求。电杆转角杆、终端杆及总配电箱处必须设重复接地，接地电阻值≤4Ω。

7）搅拌机、电焊机、潜水泵等其他机具

搅拌机搭设防雨操作棚，机体安装坚实稳固，排水畅通，各类离合器、制动器灵敏有效，钢丝绳、防护罩安全有效，料斗的保险挂钩齐全有效，操作杆必须有保险装置，停止作业挂上保险勾，有接地或接零保护，装设触漏电保护器，定人、定机，操作人员持证上岗，经常对机械进行维护、保养，保持机身清洁。

电焊机配线不得乱拉乱搭，焊把、把线绝缘良好，有防雨措施。

乙炔瓶距明火距离不小于10m，与氧气瓶不小于5m，有回火防止器，有保险链、防爆膜，保险装置灵敏，使用合理，气瓶应有明显色标和防震圈，严禁在露天曝晒，皮管头子用轧箍轧牢，严禁使用浮动式等旧式乙炔发生器。

潜水泵电源应完好无损，设置单独触保器，重点加以管理。

平刨、压刨、电锯等机具传动部位必须有可靠的防护罩，良好的接地或接零保护，安装触漏电保护器，实行一机一闸一保护专人使用，设护手安全装置，刀口回弹防护措施，电锯设防护挡板或月牙罩，操作必须使用单相电动开关。

手持电动工具（振动器、打夯机、磨石机、砂轮机、切割机、绞丝机、电钻等），应具有防护罩壳齐全，橡皮线不得有破损，必须要有接地或接零保护，并单独配置灵敏有效的触电保护器。

钢筋机械（切断机、调直机、弯曲机、冷拔丝机、点对焊机等）做好保护接地或接零，并装设触漏电保护器，传动部分要有防护罩。机械运转中严禁用手直接清除刀口，压滚、插头等附近的钢筋断头和杂物。钢筋工棚内的电线不得随意拖拉，应固定悬空挂设。

射钉枪应确定专人使用，严格按先装钉后装药的顺序操作，不得用手掌抵住枪口。

8）防护棚

建筑物出入口、通道口、临边施工区域、对人或物构成威胁的地方和机械设备，必须搭设防护棚，棚宽大于通道口、外挑不少于3m，棚顶应满铺脚手片或木板，必要时铺设双层，两侧必须封严。

6、事故处理

现场发生一般事故按有关文件执行。发生重伤、死亡事故，必须立即通报，并认真保护好事故现场，不得隐瞒、虚报和拖延不报。在24小时内上报主管单位和上级有关部门。事故调查按国务院75号《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和兵团有关文件精神规定执行。按照发生事故“四不放过”的原则，进行认真调查研究、分析和处理，并及时结案。

②文明施工控制
施工现场应当达到环境美化，场布合理，施工有序等文明施工标准。

监理工作控制要点：
1、施工现场必须在明显处设置“五牌一图”和其他标牌
1）工程场布图标明：工程建筑方位，生产、生活设施，各类材料堆场和机械设备设置区域，围墙、大门、进出通道、水电走向等。按施工三阶段（基础、主体、装饰）及时调整场布图。

2）工程概况牌示意图标明：工程项目名称，建设、设计、施工、质量监理、质量监督、安全监督单位名称，工程层数、面积、总高度，开竣工日期，施工许可证批准文号和项目部主要管理人员名单。

3）现场张挂“十项安全技术措施”、“安全生产六大纪律”、“十个不准”、“起重机械十个不准吊”、“门卫、机械操作规程牌”、“安全生产责任制”等标牌，以及有关安全生产、文明施工的宣传标语牌。

2、施工围墙、道路、场地的设置
1）施工现场周边设2.5m高围墙，围拦应严密，不缺档，内外刷白，书写标语，禁止非施工人员进入工地，占道必须经有关部门审批，办好手续。

2）进出大门通道必须畅通，有回车余地。大门应坚固、美观，大门内外有30M2以上的砼硬地面。工地出入口100米内无建筑垃圾，50米内无建筑污染。。

3）现场内道路畅通、平整、整洁，无坑洼积水，重要部位地坪砼硬化。

4）场内有通畅的排水设施和沉淀池，排水系统保持良好的使用状态，保证污水不外溢，保持场容场貌的整洁，工地排放废污水必须向有关部门办理排污许可证。

5）作好安全保卫工作，按有关规定配备门卫值班人员，落实防偷防盗措施，办理治安许可证手续。

3、临设工程的设置
1）应按经审批同意的施工总平面布置图设置值班室、办公室等临时设施，采用活动房，内外墙刷白。符合卫生、通风、照明等环境规定，并制定卫生制度，落实专人清扫，保持卫生清洁，防止四害孳生。

2）食堂、宿舍、厕所、浴室等生活设施搭设在生活区。

食堂必须卫生清洁，符合“食堂卫生法”各项要求，炊事人员应持“健康证”着白装上岗，食堂应设置冰柜，做到生熟贮藏分开。

宿舍采用活动宿舍房，宿舍床铺搭设统一、整齐，采用统一的被褥、床铺。内外及床上用品应整洁、卫生，不乱倒污物和便溺。

生活区设浴室，不准露天场地洗澡。

厕所应符合有关卫生防疫要求，厕所内外墙刷白，设冲洗设施，落实专人清扫冲洗，定期喷洒消毒药水。高层施工楼层也设符合卫生防疫要求的便溺设施，保持施工现场的作业环境卫生。 

施工现场设茶水供应处，茶水桶应卫生清洁，经常消毒，防止疾病传染，并配备药箱和常用急救药物。

    4、环境保护

施工作业现场采用各种有效措施，努力降低施工产生的噪声；在清理场地、外脚手架时应防止粉尘飞扬，污染周围环境；车辆进出，做到不抛洒、不滴漏，严禁污染道路；化灰池布置合理，灰浆严格控制不外溢，灰渣集中堆放不乱倒。夜间作业应符合环保规定，办理夜间施工许可证，并向工地周边居民公告，取得谅解。

5、现场堆放

1）按施工总平面图合理布局堆放各类大宗材料、成品、半成品和机具设备等，并按不同规格、品种堆放整齐，标牌分类标识。

2）不同型号水泥应分类入库，不得混放。

3）扣件、预埋件等零散材料应设置围栏堆放。

4）塑钢门窗制品应有防雨措施，堆放整齐不乱。

5）基础挖土，土方及时外运，临时堆放不得越高1.5m。

6、班组管理

1）现场人员按规定登记造册，外来劳务人员的三证（身份证、劳务证、计划生育证）和暂住证必须齐全有效，经有关部门培训教育才能上岗作业，人员变动情况应及时掌握，并作好调整手续。进出人员及时注、销。

2）要求每天工完场清，废料清扫成堆，整理作业场所整洁有序。

3）作业场所建筑废料和生活垃圾应集中堆放，设置遮挡设施或容器集装，并及时组织清理外运。

4）遵守劳动纪律，杜绝“黄、赌、毒”情况发生。

7、防火管理

1）承建商应建立消防领导小组和消防组织，制定消防管理制度，落实消防责任制。

2）重要部位（木工、油漆间、仓库、宿舍、明火作业区等）应有消防设施和隔离措施，易燃易爆物品必须有专人管理。

     3）使用明火作业，必须办好审批手续，并有专人监护。

     4）设置好消防给水系统，按要求配备灭火器。

     5）生产、生活设施（宿舍、食堂）应符合消防要求，无火险隐患。宿舍内不得私自垒灶和烧电炉烘煮食物、用灯具取暖烘物，电线不得乱拉乱接。

四、监理工作的方法及措施：
根据《安全质量强制性标准》、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99、《建设工程安全生产管理条例》开展安全监理工作，严格执行《国家卫生城市标准》及杭州有关文件搞好文明施工。

1、现场监理将采取安装验收和使用过程中定期检查相结合的方式，加强对施工现场的安全管理。并着重加强对高处作业防护、脚手架、“三宝四口”、物料提升机、基坑支护、模板工程、施工机具等机械、设备的安全监督。发现隐患，应督促有关人员限期解决，对违章指挥、违章作业，应立即制止。

2、在现场巡视、旁站监理中发现施工中的不安全因素，要求采取有效的安全技术措施，改善劳动条件，消除不安全因素，预防工伤事故的发生，做好安全控制监督检查工作，及时参与组织安全事故的调查分析的处理；

3、现场施工用电严格遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定及要求进行检查。

4、随时取得气象预报资料，根据气象预报，提前作好防风、防雨措施，切实按措施严格执行实施，并合理安排现场施工生产。夏季做好防暑降温工作，常备消暑物品；冬季做好保暖工作。
（安全生产、文明施工检查表附后）

安全管理检查评分表                                                                                      

	序号
	检查项目
	扣     分     标     准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	安全生产责 任 制
	未建立安全责任制的扣10分

各级各部门未执行责任制的扣4-6分

经济承包中无安全生产指标的扣10分

未制定各工种安全技术操作规程的扣10分

未按规定配备专（兼）职安全员的扣10分

管理人员责任制考核不合格的扣5分
	10
	
	

	2
	
	目标管理
	未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施                          工目标）的扣10分

未进行安全责任目标分解的扣10分

无责任目标考核规定的扣8分

考核办法未落实或落实不好的扣5分
	10
	
	

	3
	
	施工组织设    计
	施工组织设计中无安全措施，扣10分

施工组织设计未经审批，扣10分

专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计，扣8分

安全措施不全面，扣2-4分

安全措施无针对性，扣6-8分

安全措施未落实，扣8分
	10
	
	

	4
	
	分部（分项）工程安全技术交    底
	无书面安全技术交底扣10分

交底针对性不强扣4-6分

交底不全面扣4分

交底未履行签字手续扣2-4分
	10
	
	

	5
	
	安全检查
	无定期安全检查制度扣5分

安全检查无记录扣5分

检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣2-6分

对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣5分
	10
	
	

	6
	
	安全教育
	无安全教育制度扣10分

新入厂工人未进行三级安全教育扣10分

无具体安全教育内容扣6-8分

变换工种时未进行安全教育扣10分

每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分

施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分

专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5分
	10
	
	

	
	
	小    计
	
	60
	
	

	7
	一般项目
	班前安全活    动
	未建立班前安全活动制度，扣10分

班前安全活动无记录，扣2分
	10
	
	

	8
	
	特种作业持证上岗
	一人未经培训从事特种作业，扣4分

一人未持操作证上岗，扣2分
	10
	
	

	9
	
	工伤事故处    理
	工伤事故未按规定报告，扣3-5分

工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分

未建立工伤事故档案，扣4分
	10
	
	

	10
	
	安全标志
	无现场安全标志布置总平面图，扣5分

现场未按安全标志总平面图设置安全标志的，扣5分
	10
	
	

	
	
	小    计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


文明施工检查评分表                                                                             

	序

号
	检查项目
	扣     分     标     准
	应得

分数
	扣减

分数
	实得

分数

	1
	保      证      项     目
	现场围挡
	在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡扣10分

一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡扣10分

围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5-7分

围挡没有沿工地四周连续设置的扣3-5分
	10
	
	

	2
	
	封闭管理
	施工现场进出口无大门的扣3分

无门卫的无门卫制度的扣3分

进入施工现场不佩戴工作卡的扣3分

门头未设置企业标志的扣3分
	10
	
	

	3
	
	施工场地
	工地地面未做硬化处理的扣5分

道路不畅通的扣5分

无排水设施、排水不通畅的扣4分

无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣3分

工地有积水的扣2分

工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分

温暖季节无绿化布置的扣4分
	10
	
	

	4
	
	材料堆放
	建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分

料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分

堆放不整齐的扣3分

未做到工完场地清的扣3分

建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣3分

易燃易爆物品未分类存放的扣4分
	10
	
	

	5
	
	现场住宿
	在建工程兼作住宿的扣8分

施工作业区与办公、生活区不能明显划分的扣6分

宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣5分

宿舍无消毒和防蚊虫叮咬措施的扣3分

无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分

宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分
	10
	
	

	6
	
	现场防火
	无消防措施、制度或无灭火器材的，扣10分

灭火器材配置不合理的，扣5分

无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求的，扣8分

无动火审批手续和动火监护的扣5分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	60
	
	

	7
	一     般     项     目
	治安综合治    理
	生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分

未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3-5分

治安防范措施不利，常发生失盗事件的扣3-5分
	8
	
	

	8
	
	施工现场标    牌
	大门口处挂的五牌一图、内容不全，缺一项扣2分

标牌不规范、不整齐的，扣3分

无安全标语，扣5分

无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣5分
	8
	
	

	9
	
	生活设施
	厕所不符合卫生要求扣4分

无厕所，随地大小便扣8分

食堂不符合卫生要求扣8分

无卫生责任制扣5分

不能保证供应卫生饮水的扣10分

无淋浴室或淋浴室不符合要求扣5分

生活垃圾未及时清理，未装容器，无专人管理的扣3-5分
	8
	
	

	10
	
	保健急救
	无保健医药箱的扣5分

无急救措施和急救器材的扣8分

无经培训的急救人员扣4分

未开展卫生防病宣传教育的扣4分
	8
	
	

	11
	
	社区服务
	无防粉尘、防噪音措施扣5分

夜间未经许可施工的扣8分

现场焚烧有毒、有害物质的扣5分

未建立施工不扰民措施的扣5分
	8
	
	

	
	
	小  计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


落地式外脚手架检查评分表                                                                      
	序号
	检查项目
	扣    分    标    准
	应得

分数
	扣减

分数
	实得

分数

	1
	保      证      项      目
	施工方案
	脚手架无施工方案的扣10分

脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的扣10分

施工方案不能指导施工的扣5-8分
	10
	
	

	2
	
	立杆基础
	每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣2分

每10延长米立杆缺少底座、垫木的扣5分

每10延长米无扫地杆的扣5分

每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的扣5分

每10延长米无排水措施的扣3分
	10
	
	

	3
	
	架体与

建筑结

构拉结
	脚手架高度在7m以上，架体与建筑结构拉结，按规定要求每少一处的扣2分

拉结不坚固的每一处扣1分
	10
	
	

	4
	
	杆件间距与剪刀撑
	每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处扣2分

不按规定设置剪刀撑的每一处扣5分

剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的扣5分
	10
	
	

	5
	
	脚手板与防护栏杆
	脚手板不满铺扣7-10分

脚手板材质不符合要求扣7-10分

每有一处探头板扣2分

脚手架外侧未设置密目式安全网的或网间不严密的扣7-10分

施工层不设1.2m高防护栏杆和挡脚板扣5分
	10
	
	

	6
	
	交底与

验  收
	脚手架搭设前无交底扣5分

脚手架搭设完毕未办理验收手续扣10分

无量化的验收内容扣5分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	60
	
	

	7
	一    般     项    目
	小横杆

设  置
	不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处扣2分

小横杆只固定一端的每有一处扣1分

单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处扣2分
	10
	
	

	8
	
	杆件搭接
	木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5米，扣1分

钢管立杆采用搭接的每一处扣2分
	5
	
	

	9
	
	架体内封闭
	施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的扣5分

施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣5分
	5
	
	

	10
	
	脚手架

材  质
	木杆直径、材质不合要求的扣4-5分

钢管弯曲、锈蚀严重的扣4-5分
	5
	
	

	11
	
	通  道
	架体不设上下通道的扣5分

通道设置不符合要求的扣1-3分
	5
	
	

	12
	
	卸料平台
	卸料平台未经设计计算扣10分

卸料台搭设不符合设计要求扣10分

卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣8分

卸料平台无限定荷载标牌的扣3分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


悬挑式脚手架检查评分表                                                                      
	序号
	检查项目
	扣   分   标   准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保    证    项    目
	施  工

方  案
	脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批的扣10分

施工方案中搭设方法不具体的扣6分
	10
	
	

	2
	
	悬挑梁及架体稳  定
	外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每有一处扣5分

悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处扣5分

立杆底部固定不牢的每有一处扣3分

架体未按规定与建筑结构拉结的每有一处扣5分
	20
	
	

	3
	
	脚手板
	脚手架板铺设不严、不牢，扣7-10分

脚手板材质不符合要求，扣7-10分

每有一处探头板，扣2分
	10
	
	


	4
	
	荷  载
	脚手架荷载超过规定扣10分

施工荷载堆放不均匀每有一处扣5分
	10
	
	

	5
	
	交底与验  收
	脚手架搭设不符合方案要求，扣7-10分

每段脚手架搭设后无验收资料，扣5分

无交底记录，扣5分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	60
	
	

	6
	一    般    项    目
	杆  件

间  距
	每10延长米立杆间距超过规定，扣5分

大横杆间距超过规定，扣5分
	10
	
	

	7
	
	架  体

防  护
	施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未设18cm高的踏脚板，扣5分

脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密，扣7-10分
	10
	
	

	8
	
	层  间

防  护
	作业层下无平网或其他措施防护的扣10分

防护不严密的扣5分
	10
	
	

	9
	
	
	杆件直径、型钢规格及材质不符合要求扣7-10分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


基坑支护安全检查评分表  

	序号
	检查项目
	扣    分    标   准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保    证    项    目
	施  工

方  案
	基础施工无支护方案的扣20分

施工方案针对性差不能指导施工的扣12-15分

基坑深度超过5m无专项支护设计的扣20分

支护设计及方案未经上级审批的扣15分
	20
	
	

	2
	
	临  边

防  护
	深度超过2m的基坑施工无临边防护措施的扣10分

临边及其它防护不符合要求的扣5分
	10
	
	

	3
	
	坑  壁

支  护
	坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣10分

特殊支护的作法不符合设计方案的扣5-8分

支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣6分
	10
	
	


	4
	
	排  水

措  施


	基坑施工未设置有效排水措施的扣10分

深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施的扣10分
	10
	
	

	5
	
	坑  边

荷  载
	积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的扣10分

机械设备施工与槽边距离不符合要求，又无措施的扣10分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	60
	
	

	6
	一    般    项    目
	上  下

通  道
	人员上下无专用通道的扣10分

设置的通道不符合要求的扣6分
	10
	
	

	7
	
	土  方

开  挖
	施工机械进场未经验收的扣5分

挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内的扣6分

挖土机作业位置不牢、不安全的扣10分

司机无证作业的扣10分

未按规定程序挖土或超挖的扣10分
	10
	
	

	8
	
	基坑支护变形

监  测
	未按规定进行基坑支护变形监测的扣10分

未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的扣10分
	10
	
	

	9
	
	作  业

环  境
	基坑内作业人员无安全立足点的扣10分

垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分

光线不足未设置足够照明的扣5分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


模板工程安全检查评分表  

	序号
	检查项目
	扣    分    标    准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保    证    项    目
	施  工

方  案
	模板工程无施工方案或施工方案未经审批的扣10分

未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的扣8分
	10
	
	

	2
	
	支  撑

系  统
	现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的扣6分

支撑系统不符合设计要求的扣10分
	10
	
	

	3
	
	立  柱

稳  定
	支撑模板的立柱材料不符合要求的扣6分

立柱底部无垫板或用砖垫高的扣6分

不按规定设置纵横向支撑的扣4分

立柱间距不符合规定的扣10分
	10
	
	

	4
	
	施  工

荷  载
	模板上施工荷载超过规定的扣10分

模板上堆料不均匀的扣5分
	10
	
	

	5
	
	模  板

存  放
	大模板存放无防倾倒措施的扣5分

各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求的扣5分
	10
	
	

	6
	
	支  拆

模  板
	2m以上高处作业无可靠立足点的扣8分

拆除区域未设置警戒线且无监护人的扣5分

留有未拆除的悬空模板的扣4分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	60
	
	

	7
	一    般    项    目
	模  板

验  收
	模板拆除前未经拆模申请批准的扣5分

模板工程无验收手续的扣6分

验收单无量化验收内容的扣4分

支拆模未进行安全技术交底的扣5分
	10
	
	

	8
	
	混凝土强  度
	模板拆除前无混凝土强度报告的扣5分

混凝土强度未达规定提前拆模的扣8分
	10
	
	

	9
	
	运  输

道  路
	在模板上运输混凝土无走道垫板的扣7分

走道垫板不稳不牢的扣3分
	10
	
	

	10
	
	作  业

环  境
	作业面孔洞及临边无防护措施的扣10分

垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


“三宝”、“四口”防护检查评分表                                                                      

	序号
	检查项目
	扣   分   标   准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	安全帽
	有一人不戴安全帽的扣5分

安全帽不符合标准的每发现的一顶扣1分

不按规定佩戴安全帽的有一人扣1分
	20
	
	

	2
	安全网
	在建工程外侧未用密目安全网封闭的扣25分

安全网规格、材质不符合要求的扣25分

安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的扣25分
	25
	
	

	3
	安全带
	每有一人未系安全带的扣5分

有一人安全带系挂不符合要求的扣3分

安全带不符合标准，每发现一条扣2分
	10
	
	

	4
	 楼梯口、

电梯井

口防护
	每一处无防护措施的扣6分

每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分

防护设施未形成定型化、工具化的，扣6分

电梯井内每隔两层（不大于10m）少一道平网的扣6分
	12
	
	

	5
	预留洞口、坑

井防护
	每一处无防护措施，扣7分

防护设施未形成定型化、工具化的扣6分

每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分
	13
	
	

	6
	通道口

防  护
	每一处无防护棚，扣5分

每一处防护不严，扣2-3分

每一处防护棚不牢固、材质不符合要求，扣3分
	10
	
	

	7
	阳台、楼板、屋面等 临 边

防    护
	每一处临边无防护的扣5分

每一处临边防护不严、不符合要求的扣3分
	10
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


施工用电检查评分表   

	序号
	检查项目
	扣    分    标    准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保    证    项    目
	外  电

防  护
	小于安全距离又无防护措施的扣20分

防护措施不符合要求、封闭不严密的扣5-10分
	20
	
	

	2
	
	接地与接零保护系统
	工作接地与重复接地不符合要求的扣7-10分

未采用TN-S系统的扣10分

专用保护零线设置不符合要求的扣5-8分

保护零线与工作零线混接的扣10分
	10
	
	

	3
	
	配电箱开关箱
	不符合“三级配电两级保护”要求的扣10分

开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵，每一处扣5分

漏电保护装置参数不匹配，每发现一个扣2分

电箱内无隔离开关每一处扣2分

违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一处扣5-7分

安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣5分

闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣5分

配电箱内多路配电无标记的每一处扣5分

电箱下引出线混乱每一处扣2分

电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处扣2分
	10
	
	

	4
	
	现  场

照  明
	照明专用用回路无漏电保护扣5分

灯具金属外壳未作接零保护的每一处扣2分

室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电的扣10分

潮湿作业未使用36V以下安全电压的扣10分

使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎的扣5分

手持照明灯未使用36V及以下电源供电扣10分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	60
	
	

	5
	一    般    项    目
	配  电

线  路
	电线老化、破皮未包扎的每一处扣10分

线路过道无保护的每一处扣5分

电杆、横担不符合要求的扣5分

架空线路不符合要求的扣7-10分

未使用五芯线（电缆）的扣10分

使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的扣10分

电缆架设或埋设不符合要求的扣7-10分
	15
	
	

	6
	
	电  器

装  置
	闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处扣3分

用其他金属丝代替熔丝的扣10分
	10
	
	

	7
	
	变配电装  置
	不符合安全规定的扣3分
	5
	
	

	8
	
	用  电

档  案
	无专项用电施工组织设计的扣10分

无地极阻值摇测记录的扣4分

无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分

档案乱、内容不全、无专人管理的扣3分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


物料提升机（龙门架、井字架）检查评分表 

	序号
	检查项目
	扣    分    标    准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保    证    项    目
	架体制作
	无设计计算书或未经上级审批的扣9分

架体制作不符合设计要求和规范要求的扣7-9分

使用厂家生产的产品，无建筑安全监督管理部门准用证的扣9分
	9
	
	

	2
	
	限位保险装    置
	吊篮无停靠装置的扣9分

停靠装置未形成定型化的扣5分

无超高限位装置的扣9分

使用磨擦式卷扬机超高限位采用断电方式的扣9分

高架提升机无下极限限位器、缓冲器或无超载限制器的每一项扣3分
	9
	
	

	3
	
	架体稳定
	缆

风

绳
	架高20m以下设一组，20-30m设二组，少一组扣9分

缆风绳不使用钢丝绳的扣9分

钢丝绳直径小于9.3mm或角度不符合45度-60度的扣4分

地锚不符合要求的扣4-7分
	9
	
	

	4
	
	
	与建筑结构连接
	连墙杆的位置不符合规范要求的扣5分

连墙杆连接不牢的扣5分

连墙杆与脚手架连接的扣9分

连墙杆材质或连接做法不符合要求的扣5分
	8
	
	

	5
	
	钢丝绳
	钢丝绳磨损已超过报废标准的扣8分

钢丝绳锈蚀、缺油的扣2-4分

绳卡不符合规定的扣2分

钢丝绳拖地，扣2分
	8
	
	

	6
	
	楼屋卸料平台防护
	卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严的扣2-4分

平台脚手板搭设不严、不牢的扣2-4分

平台无防护门或不起作用的每一处扣2分

防护门未形成定型化、工具化的扣4分

地面进料口无防护棚或不符合要求的扣2-4分
	8
	
	

	7
	
	吊    篮
	吊篮无安全门的扣8分

安全门未形成定型化、工具化的扣4分

高架提升机不使用吊笼的扣4分

违章乘坐吊篮上下的扣8分

吊篮提升使用单根钢丝绳的扣8分
	9
	
	

	
	
	小    计
	
	60
	
	

	8
	一    般    项    目
	架    体
	架体安装拆除无施工方案的扣5分

架体基础不符合要求的扣2-4分

架体垂直偏差超过规定的扣5分

架体与吊篮间隙超过规定的扣3分

架体外侧无立网防护或防护不严的扣4分

摇臂把杆未经设计的或安装不符合要求或无保险绳的扣8分

井字架开口处未加固的扣2分
	10
	
	

	9
	
	传动系统
	卷扬机地锚不牢固，扣2分

卷筒钢丝绳缠绕不整齐，扣2分

第一个导向滑轮距离小于15倍卷筒宽度的扣2分

滑轮翼缘破损或与架体柔性连接，扣3分

卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置，扣5分

滑轮与钢丝绳不匹配的扣2分
	9
	
	

	10
	
	联络信号
	无联络信号的扣7分

信号方式不合理、不准确的扣2-4分
	7
	
	

	11
	
	卷扬机操作    棚
	卷扬机无操作棚的扣7分

操作棚不符合要求的扣3-5分
	7
	
	

	12
	
	避    雷
	防雷保护范围以外无避雷装置的扣7分

避雷装置不符合要求的扣4分
	7
	
	

	
	
	小    计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


塔吊检查评分表    

	序号
	检查项目
	扣    分    标   准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保    证    项    目
	力矩限制  器
	无力矩限制器，扣13分

力矩限制器不灵敏，扣3分
	13
	
	

	2
	
	限位器
	无超高、变幅、行走限位的每项扣5分

限位器不灵敏的每项扣5分
	13
	
	

	3
	
	保  险

装  置
	吊钩无保险装置，扣5分

卷扬滚筒无保险装置，扣5分

上人爬梯无护圈或护圈不符合要求，扣5分
	7
	
	

	4
	
	附墙装置与夹轨  钳
	塔吊高度超过规定不安装附墙装置的扣10分

附墙装置安装不符合说明书要求的扣3-7分

无夹轨钳，扣10分

有夹轨钳不用每一处扣3分
	10
	
	

	5
	
	安装与拆  卸
	未制定安装拆卸方案的扣10分

作业队伍没有取得资格证的扣10分
	10
	
	

	6
	
	塔  吊

指  挥
	司机无证上岗，扣7分

指挥无证上岗，扣4分

高塔指挥不使用旗语或对讲机的扣7分
	7
	
	

	
	
	小  计
	
	60
	
	

	7
	一    般    项    目
	路基与轨  道
	路基不坚实、不平整、无排水措施，扣3分

枕木铺设不符合要求，扣3分

道钉与接头螺栓数量不足，扣3分

轨距偏差超过规定的，扣2分

轨道无极限位置阻挡器，扣5分

高塔基础不符合设计要求，扣10分
	10
	
	

	8
	
	电  气

安  全
	行走道路塔吊无卷线器或失灵，扣6分

塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施，扣10分

防护措施不符合要求，扣2-5分

道轨无接地、接零，扣4分

接地、接零不符合要求，扣2分
	10
	
	

	9
	
	多  塔

作  业
	两台以上塔吊作业、无防碰撞措施，扣10分

措施不可靠，扣3-7分
	10
	
	

	10
	
	安  装

验  收
	安装完毕无验收资料或责任人签字的扣10分

验收单上无量化验收内容，扣5分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


施工机具检查评分表  

	序号
	检查项目
	扣    分    标    准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	平    刨
	平刨安装后无验收合格手续，扣5分

无护手安全装置，扣5分

传动部位无防护罩扣5分

未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分

无人操作时未切断电源的扣3分

使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具的，平刨和圆盘锯两项扣20分
	10
	
	

	2
	圆盘锯
	电锯安装后无验收合格手续扣5分

无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护每缺一项的扣5分

未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分

无人操作时未切断电源的扣3分
	10
	
	

	3
	手持电动工    具
	1类手持电动工具无保护接零的扣10分

使用1类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的扣5分

使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的扣5分
	10
	
	

	4
	钢筋机械
	机械安装后无验收合格手续的扣5分

未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分

钢筋冷拉作业区及时对焊作业区无防护措施的扣5分

传动部位无防护的扣3分
	10
	
	

	5
	电焊机
	电焊机安装后无验收合格手续的扣5分

未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分

无二次空载降压保护器或无触电保护器的扣5分

一次线长度超过规定或不穿管保护的扣5分

电源不使用自动开关的扣3分

焊把线接头超过3处或绝缘老化的扣5分

电焊机无防雨罩的扣4分
	10
	
	

	6
	搅拌机
	搅拌机安装后无验收合格手续的扣5分

未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分

离合器、制动器、钢丝绳达不到要求的每项扣3分

操作手柄无保险装置的扣3分

搅拌机无防雨棚和作业台不安全的扣4分

料斗无保险挂钩或挂钩不使用的扣3分

传动部位无防护罩的扣4分

作业平台不平稳的扣3分
	10
	
	

	7
	气   瓶
	各种气瓶无标准色标的扣5分

气瓶间距小于5米、距明火小于10米又无隔离措施的各扣5分

乙炔瓶使用或存放时平放的扣5分

气瓶存放不符合要求的扣5分

气瓶无防震圈和防护帽的每一个扣2分
	10
	
	

	8
	翻斗车
	翻斗车未取得准用证的扣5分

翻斗车制动装置不灵敏的扣5分

无证司机驾车的扣5分

行车载人或违章行车的每发现一次扣5分
	10
	
	

	9
	潜水泵
	未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分

保护装置不灵敏、使用不合理的扣5分
	10
	
	

	10
	打桩机械
	打桩机未取得准用证和安装后无验收合格手续的扣5分

打桩机无超高限位装置的扣5分

打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求的扣5分

打桩作业无方案的扣5分

打桩操作违反操作规程的扣5分
	10
	
	

	检查项目合计
	
	100
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