2010年造价工程师考试技术与计量真题及答案

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最佳答案）

　　1．在地基为松散软弱土层，建筑物基础不宜采用（ 　）。

　　A．条形基础

　　B．箱形基础

　　C．柱下十字交叉基础

　　D．片筏基础

　　2．应避免因工程地质勘查不详而引起工程造价增加的情况是（ 　）。

　　A、地质对结构选型的影响

　　B．地质对基础选型的影响

　　C．设计阶段发现特殊不良地质条件

　　D．施工阶段发现特殊不良地质条件

　　3．某岩石的抗压强度为200MPa，其抗剪强度和抗拉强度可能约为（ 　）。

　　A．100MPa和40MPa

　　B．60MPa和20MPa

　　C．10MPa和2MPa

　　D．5MPa和1MPa

　　4．某竣工验收合格的引水渠工程，初期通水后两岸坡体出现了很长的纵向裂缝，并局部地面下沉，该地区土质可能为（ 　）。

　　A．红黏土

　　B．软岩

　　C．砂土

　　D．湿陷性黄土

　　5．边坡最易发生顺层滑动的岩体（ 　）。

　　A．原生柱状节理发育的安山岩

　　B．含黏土质页岩夹层的沉积岩

　　C．垂直节理且疏松透水性强的黄土

　　D．原生柱状节理发育的玄武岩

　　6．下列关于地下水影响边坡稳定性，叙述错误的是（ 　）。

　　A．地下水改变岩体的构造

　　B．地下水对岩体会产生浮力

　　C．地下水使岩石软化或溶蚀

　　D．在寒冷地区，地下水渗入裂隙结冰膨胀

　　7．单层工业厂房屋盖支撑的主要作用是（ 　）。

　　A．传递屋面板荷载

　　B．传递吊车刹车时产生的冲剪力

　　C．传递水平风荷载

　　D．传递天窗及托架荷载

　　8．以预制构件组成外墙、楼板和屋面，以现浇钢筋混凝土形成内端的建筑物为（ 　）。

　　A．全装配式建筑

　　B．现浇、现砌式建筑

　　C．部分现砌、部分装配式建筑

　　D．部分现浇、部分装配式建筑

　　9．四层民用建筑工程的灰土垫层厚度，一般至少应达到（ 　）。

　　A．45cm

　　B．30cm

　　C．15cm

　　D．20cm

　　10．地下室垂直卷材防水层的顶端，应高出地下最高水位（ 　）。

　　A．0.10～0.20m

　　B．0.20～0.30m

　　C．0.30～0.50m

　　D．0.50～1.00m

　　11．某宾馆门厅9m×9m，为了提高净空高度，宜优先选用（ 　）。

　　A．普通板式楼板

　　B．梁板式肋形楼板

　　C．井字形密肋楼板

　　D．普通无梁楼板

　　12．高速公路的路面面层，宜选用（ 　）。

　　A．沥青混凝土混合料

　　B．沥青碎石混合料

　　C．乳化沥青碎石混合料

　　D．沥青表面处治

　　13．停车场与通道平行方向的纵坡坡度应（ 　）。

　　A．不超过3％

　　B．不小于1％

　　C．不小于3％

　　D．不超过1％

　　14．对较宽的桥梁，可直接将其行车道板做成双向倾斜的横坡，与设置角垫层的做法相比，这种做法会（ 　）。

　　A．增加混凝土用量

　　B．增加施工的复杂性

　　C．增加桥面恒载

　　D．简化主梁构造

　　15．拱涵轴线与路线斜交时，采用斜洞口比采用正洞口（ 　）。

　　A．洞口端部工程量大

　　B．水流条件差

　　C．洞口端部施工难度大

　　D．路基稳定性好

　　16．具有相同运送能力而使旅客换乘次数最少的地铁路网布置方式是（ 　）。

　　A．单环武

　　B．多线式

　　C．棋盘武

　　D．蛛网式

　　17．常用于非预应力混凝土结构中的钢筋是（ 　）。

　　A．CRB500和HRB335钢筋

　　B．HRB235和HRB500钢筋

　　C．热处理钢筋

　　D．冷拔低碳钢丝

　　18．隧道开挖后，喷锚支护施工采用的混凝土，宜优先选用（ 　）。

　　A．火山灰质硅酸盐水泥

　　B．粉煤灰硅酸盐水泥

　　C．硅酸盐水泥

　　D．矿渣硅酸盐水泥

　　19．当选用中砂配制混凝土时，9.5mm方筛孔以下、0.30mm方筛孔以上的累计筛余百分率为（ 　）。

　　A．95%～80%

　　B．92%～70%

　　C．100%～90%

　　D．80%～55%

　　20．水灰比增大而使混凝土强度降低的根本原因是（ 　）。

　　A．水泥水化反应速度加快

　　B．多余的水分蒸发

　　C．水泥水化反应程度提高

　　D．水泥石与骨料的亲和力增大

　　21．混凝土的整体均匀性，主要取决于混凝土拌和物的（ 　）。

　　A．抗渗性

　　B．流动性

　　C．保水性

　　D．黏聚性

　　22．为提高混凝土的抗钢筋锈蚀和耐久性，可在混凝土拌和物中加入（ 　）。

　　A．烷基苯磺酸盐

　　B．石油磺酸盐

　　C．NNO减水剂

　　D．松香皂

　　23．若混凝土的强度等级大幅度提高，则其抗拉强度与抗压强度的比值（ 　）。

　　A．变化不大

　　B．明显减小

　　C．明显增大

　　D．无明确相关性

　　24．根据《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98，用强度等级为42.5的水泥制备M15水泥砂浆，每立方米水泥砂浆的水泥用量至少是（ 　）。

　　A．280kg

　　B．350kg

　　C．230kg

　　D．400kg

　　25．天然花岗石板中的剁斧板，常用于（ 　）。

　　A．室内地面

　　B．柱面和檐口

　　C．室外地面

　　D．室内墙面

　　26．内墙涂料宜选用（ 　）。

　　A．聚醋酸乙烯乳液涂料

　　B．苯乙烯一丙烯酸酯乳液涂料

　　C．合成树脂乳液砂壁状涂料

　　D．聚氨脂系涂料

　　27．对防水要求高且耐用年限长的建筑防水工程，宜优先选用（ 　）。

　　A．氯化聚乙烯防水卷材

　　B．聚氯乙烯防水卷材

　　C．APP改性沥青防水卷材

　　D．三元乙丙橡胶防水卷材

　　28．民用建筑的门、窗嵌缝，宜选用（ 　）。

　　A．沥青嵌缝油膏

　　B．丙烯酸类密封膏

　　C．塑料油膏

　　D．F类硅酮密封膏

　　29．当地下水量大且土的渗透系数较大时，基坑开挖'宜采用的井点降水方式为（ 　）。

　　A．轻型井点

　　B．喷射井点

　　C．管井井点

　　D．电渗井点

　　30．场地填筑的填料为爆破石渣、碎石类土、杂填土时，宜采用的压实机械为（ 　）。

　　A．平碾

　　B．羊足碾

　　C．振动碾

　　D．汽胎碾

　　31．土钉支护基坑边坡，适用于基坑深度小于15m的（ 　）。

　　A．地下水位低的地区

　　B．土层含水量大、难于支护的地区

　　C．地下水位高的地区

　　D．土层软弱、流变性强的地区

　　32．砌块砌筑施工时应保证砂浆饱满，其中水平缝砂浆的饱满度应至少达到（ 　）。

　　A．60％

　　B．70％

　　C．80％

　　D．90％

　　33．HRB339级、HRB400级受力钢筋在末端做135°的弯钩时，其弯孤内直径至少是钢筋直径的（ 　）。

　　A．2.5培

　　B．3倍

　　C．4倍

　　D．6.25倍

　　34．采用后张法施工，如设计无规定，张拉预应力筋时，要求混凝土的强度至少要达到设计规定的混凝土立方体抗压强度标准值的（ 　）。

　　A．85％

　　B．80％

　　C．75％

　　D．70％

　　35．大跨度屋盖结构整体吊装时，顶升法应优先适用于（ 　）。

　　A．点支承网架

　　B．周边支承网架

　　C．小型网架

　　D．需横移就位网架

　　36．水泥砂浆地面面层抹面、压光后，应在常温条件下经一定时间的凝结再进行养护。通常夏季的时间间隔为（ 　）。

　　A．8小时

　　B．14小时

　　C．24小时

　　D．48小时

　　37．通常情况下，适宜墩台基础振动沉桩法施工的土质为（ 　）。

　　A．中密砂类土

　　B．砂夹卵石层

　　C．较松散碎、卵石类土

　　D．高压缩性黏性土

　　38．采用长距离地下顶管技术施工时，通常在管道中设置中继环，其主要作用是（ 　）。

　　A．控制方向

　　B．增加气压

　　C．控制塌方

　　D．克服摩阻力

　　39．工程项目管理规划大纲的编制者是（ 　）。

　　A．招标单位

　　B．项目经理部

　　C．项目经理

　　D．投标单位管理层

　　40．工程项目范围管理规划的主要内容为（ 　）。

　　A．技术范围和管理范围

　　B．职责范围和目标范围

　　C．项目过程范围和交付工程范围

　　D．合同内容范围和责权利范围

　　41．工程项目管理目标规划包括的内容为（ 　）。

　　A．质量目标和成本目标

　　B．技术目标和管理目标

　　C．责任目标和权益目标

　　D．合同目标和企业目标

　　42．工程项目管理实施规划中进度计划的核心内容为（ 　）。

　　A．进度图和进度表

　　B．机械没备计划

　　C．劳动力、材料计划

　　D．大型机具配置计划

　　43．施工组织总设计的编制者应为承包人的（ 　）。

　　A．总工程师

　　B．法定代表人

　　C．项目经理

　　D．安全负责人

　　44．单位工程施工组织设计的编制应在（ 　）。

　　A．初步设计完成后

　　B．施工图设计完成后

　　C．招标文件发出后

　　D．技术设计完成后

　　45．施工组织总设计的主要内容中点定为关键的是（ 　）。

　　A．施工部置和施工方案

　　B．施工总进度计划

　　C．施工准备及资源需要量计划

　　D．主要技术组织措施和主要技术经济指标

　　46．拟订工程项目总体施工方案中的工艺流程时，要求兼顾（ 　）。

　　A．技术先进和经济合理

　　B．各工种各施工段的合理搭接

　　C．主导机械的性能发挥

　　D．地上地下的合理衔接

　　47．下列内容中，不属于工程量清单项目工程量计算依据的是（ 　）。

　　A．施工图纸及设计说明

　　B．工程项目管理实施规划

　　C．招标文件的商务条款

　　D．工程量计算规则

　　48．计算单位工程共程量时，强调按照既定的顺序进行。其目的是（ 　）。

　　A．便于制定材料采购计划

　　B．便于有序安排施工进度

　　C．避免因人而异，口径不同

　　D．防止计算错误

　　49．下列内容中，属于建筑面积中的辅助面积的是（ 　）。

　　A．阳台面积

　　B．墙体所占面积

　　C．柱所占面积

　　D．会议室所占面积

　　50．根据《建筑工程建筑面积计算规则》（GB／T50353），单层建筑物内有局部楼层时，其建筑面积计算，正确的是（ 　）。

　　A．有围护结构的按底板水平面积计算

　　B．无围护结构的不计算建筑面积

　　C．层高超过2.10m计算全面积

　　D．层高不足2.20m计算1/2面积

　　51．根据《建筑工程建筑面积计算规则》（GB／T50353），下列关于建筑物雨棚结构的建筑面积计算，正确的是（ 　）。

　　A．有柱雨篷按结构外边线计算

　　B．无柱雨篷按雨篷水平投影面积计算

　　C．雨篷外边线至外墙结构外边线不足2.10m不计算面积

　　D．雨篷外边线至外墙结构外边线超过2.10m按投影计算面积

　　52．根据《建筑工程建筑面积计算规则》（GB／T50353），建筑物屋顶无围护结构的水箱建筑面积计算应为（ 　）。

　　A．层高超过2.2m应计算全面积

　　B．不计算建筑面积

　　C．层高不足2.2m不计算建筑面积

　　D．层高不足2.2m部分面积计算

　　53．根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB T50500-2008），下列基础土方的工程量计算，正确的（ 　）。

　　A．基础设计底面积×基础埋深

　　B．基础设计底面积×基础设计高度

　　C．基础垫层设计底面积×挖土深度埋深

　　D．基础垫层设计底面积×基础设计高度和垫层厚度之和

　　54．根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB T50500-2008），预裂爆破的工程量计算应按（ 　）。

　　A．设计图示以天然密实体积计算

　　B．设计图示钻孔

　　C．设计不同孔径以孔数计算

　　D．设计不同孔深度计算

　　55．根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB T50500-2008），边坡土钉支护工程量应按（ 　）。

　　A．设计图示尺寸以支护面积计算

　　B．设计土钉数量以根数计算

　　C．设计土钉数量以质量计算

　　D．设计支护面积×土钉长度以体积计算

　　56．根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB T50500-2008），下列关于砖基础工程量计算中的基础与墙身的划分，正确的是（ 　）。

　　A．以设计室内地坪为界（包括有地下室建筑）

　　B．基础与墙身使用材料不同时，以材料界面为界

　　C．基础与墙身使用材料不同时，以材料界面另加300mm为界

　　D．围墙基础应以设计室外地坪为界

　　57．根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB T50500-2008），下列关于压型钢板墙板工程量计算，正确的是（ 　）。

　　A．按设计图示尺寸以质量计算

　　B．按设计图示尺寸铺挂面积计算

　　C．包角、包边部分按设计尺寸以质量计算

　　D．窗台泛水部分按设计尺寸以面积计算

　　58．根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB T50500-2008），下列关于有设备基础、地沟、间壁墙的水泥砂浆楼地面整体面层工程量计算，正确的是（ 　）。

　　A．按设计图示尺寸以面积计算，扣除设备基础、地沟所占面积，门洞开口部分

　　B．按内墙净面积计算，设备基础、间壁墙、地沟所占面积不阿扣除，门洞开口部分不再增加

　　C．按设计净面积计算，扣除设备基础、地沟、间壁墙所占面积，门洞开口部分不再增加

　　D．按设计图示尺寸面积乘以设计厚度以体积计算

　　59．根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB T50500-2008），下列关于墙柱装饰工程量计算，正确的是（ 　）。

　　A．柱饰面按柱设计高度以长度计算

　　B．柱面抹灰按柱断面周长乘以高度以面积计算

　　C．带助全玻幕墙按外围尺寸以面积计算

　　D．装饰板墙面按墙中心线长度乘以墙高以面积计算

　　60．根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB T50500-2008），按设计图示尺寸以长度计算油漆工程量的是（ 　）。

　　A．窗帘盒

　　B．木墙裙

　　C．踢脚线

　　D．木栏杆

　　二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每选项得0.5分）

　　61．对于地震，工程建设不可因地质条件和建筑物性质进行调整的（ 　）。

　　A．震级

　　B．建筑场地烈度

　　C．设计烈度

　　D．基本烈度

　　E．震源深度

　　62．窗间墙、转角墙等部位墙体的长度，可选用（ 　）。

　　A．360mm

　　B．740mm

　　C．480mm

　　D．870mm

　　E．1120mm

　　63．当路基位于山坡上时，为减少路基填方，宜优先果用的形式有（ 　）。

　　A．填土路基

　　B．填石路基

　　C．砌石路基

　　D．护肩路基

　　E．护脚路基

　　64．无推力的拱式组合体系桥的组成部分，一般有（ 　）。

　　A．拱肋

　　B．钢架拱片

　　C．吊杆和系杆

　　D．横向联结系

　　E．加梗肋

　　65．市政管线布置，一般选择在分车带敷设（ 　）。

　　A．电力电缆

　　B．自来水管道

　　C．污水管道

　　D．热力管道

　　E．煤气管道

　　66．轻骨料混凝土与同等级普通混凝土相比，其特点主要表现在（ 　）。

　　A．表观密度小

　　B．耐久性明显改善

　　C．弹性模量小

　　D．导热系数大

　　E．节约能源

　　67．碾压混凝土中不掺混合材料时，宜选用（ 　）。

　　A．硅酸盐水泥

　　B．矿渣硅酸盐水泥

　　C．普通硅酸盐水泥

　　D．火山灰质硅酸盐水泥

　　E．粉煤灰硅酸盐水泥

　　68．桩基础工程施工中，振动沉桩法的主要优点有（ 　）。

　　A．适宜于黏性土层

　　B．对夹有孤石的土层优势突出

　　C．在含水砂层中效果显著

　　D．设备构造简单、使用便捷

　　E．配以水冲法可用于砂砾层

　　69．下列关于钢筋焊接连接，叙述正确的是（ 　）。

　　A．闪光对焊不适宜于预应力钢筋焊接

　　B．电阻点焊主要应用于大直径钢筋的交叉焊接

　　C．电渣压力焊适宜于斜向钢筋的焊接

　　D．气压焊适宜于直径相差7mm的不同直径钢筋焊接

　　E．电弧焊可用于钢筋和钢板的焊接

　　70．下列关于道路施工中压实机械使用范围，叙述正确的是（ 　）。

　　A．轮胎压路机不适于砂质土壤和黏性土壤的压实

　　B．振动压路机适'宜于沥青混凝土路面复压

　　C．轻型光轮压路机可用于路基压实及公路养护

　　D．轮胎压路机适宜于沥青混凝土路面初压

　　E．夯实机械不适于对黏性土夯实

　　71．下列关于采用预制安装法施工桥梁承载结构，叙述正确的是（ 　）。

　　A．构件质量好，尺寸精度高

　　B．桥梁整体性好，但施工费用高

　　C．不便于上下平行作业，相对安装工期长

　　D．减少或避免了混凝土的徐变变现

　　E．设备相互影响大，劳动力利用率低

　　72．地下防水工程施工时，防水混凝土应满足下列要求（ 　）。

　　A．不宜选用膨胀水泥为拌制材料

　　B．在外加剂中不宜选用加气剂

　　C．浇筑时混凝土自落高度不得大于1.5m

　　D．应选用机械振捣方式

　　E．自然养护时间不少于14d

　　73．工程项目管理规划大纲中，项目成本管理规划的主要内容包括（ 　）。

　　A．项目总成本目标

　　B．承包人经营战略计划

　　C．实现成本目标的技术组织措施

　　D．成本管理工作协调计划

　　E．成本管理程序确定

　　74．对工程项目管理实施规划的管理，应满足下列要求（ 　）。

　　A．企业法定代表人应签字确认

　　B．项目结束后进行总结

　　C．进行跟踪检查和必要的调整

　　D．严格执行，不得调整

　　E．作为发包人进行项目管理的关键依据

　　75．单位工程施工组织设计的编制，满足下列要求（ 　）。

　　A．合理划分施工段和施工顺序

　　B．专业工种合理搭接和密切配合

　　C．原料进场计划安排合理

　　D．加工厂布局合理高效

　　E．供水管网布置合理

　　76．根据《建筑工程建筑面积计算规则》（GB／T50353），下列内容中，应计算建筑面积的是（ 　）。

　　A．坡地建筑设计利用但无围护结构的吊脚空层

　　B．建筑门厅内层高不足2.2m的回廊

　　C．层高不足2.2m的立体仓库

　　D．建筑物内钢筋混凝土操作间

　　E．公共建筑物内自动扶梯

　　77．根据《建筑工程建筑面积计算规则》（GB／T50353），下列内容中，不应计算建筑面积的是（ 　）。

　　A．悬挑宽度为1.8的雨棚

　　B．与建筑物不连通的装饰性阳台

　　C．用于检修的室外钢楼梯

　　D．层高不足1.2m的单层建筑坡屋顶空间

　　E．层高不足2.2m的地下室

　　78．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008），建设工程教育网下列关于混凝土及钢筋混凝土工程量计算，正确的是（ 　）。

　　A．天沟、挑檐板按设计厚度以面积计算

　　B．现浇混凝土墙的工程量不包括墙垛体积

　　C．散水、坡道按图示尺寸以面积计算

　　D．地沟按设计图示以中心线长度计算

　　E．沟盖板、井盖板以个计算

　　79．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008），下列有关分项工程工程量计算，正确的是（ 　）。

　　A．瓦屋面按设计图示尺寸以斜面积计算

　　B．膜结构屋面按设计图示尺寸以需要覆盖的水平面积计算

　　C．屋面排水管按设计室外散水上表面至檐口的垂直距离以长度计算

　　D．变形缝防水按设计尺寸以面积计算

　　E，柱保温按柱中心线高度计算

　　80．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008），下列关于装饰装修工程量计算，正确的是（ 　）。

　　A．天棚抹灰应扣除端垛、柱所占面积

　　B．天棚灯带按设计图示以长度计算

　　C．标准金属门按设计图示数量汁算

　　D．金属平开窗按设计图示洞口尺寸以面积计算

　　E．铝合金窗帘盒按设计图示尺寸以面积计算
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