温岭市城西街道芝岙村综合楼工程卸料平台施工方案


卸料平台搭设方案
一、工程概况

本工程为温岭市城西街道芝岙村综合楼工程。位于温岭市城西街道芝岙村。

工程概况如下表：
	名称
	城西街道芝岙村综合楼

	建筑面积
	4579.5m2

	结构类型
	框架结构

	层次
	六层 

	总高度
	29.4 m


二、搭设方案

本工程为温岭市城西街道芝岙村综合楼搭设落地式卸料平台，供主体结构施工阶段使用。卸料平台采用钢管落地式搭设方式，卸料平台尺寸3.6 m×3.6m ，材料选用主材采用外径48mm、壁厚3.5mm的钢管，其材质应符合GB700～793号钢的技术条件。立杆纵横距均为1.2m，步距为1.5m，卸料平台允许活荷载为4KN/m2。立杆搭设平面如下图：


[image: image1.wmf]    立杆平面布置图

三、受力计算

 1、立杆稳定性计算

取中立杆进行稳定性验算。

①风荷载：
风荷载标准值：ωk=0.7μsμzω0=0.7×1.0×1.0×0.7=0.49
（取μs=1.0   μz=1.0     ω0=0.7）
Mw=0.85×1.4qωkh2/10=0.12 qωkh2  (qωk=Ln·An/Aw·ωk)
=0.12×1.2×0.15×0.49×1.5×1.5=0.236 KN·m

②垂向荷载：

N=1.2NGK+1.4 NQK=1.2×0.11×20+1.4×1.2×1.2×4

=10.7KN
③稳定性计算

0.9(N/ΨA+ Mw/W)   (Ψ查表取0.32)
=0.9×(10.7×1000/(0.32×489)+0.34×1000000/5000

=136.4<fc/1.2=215/1.2=179 N/mm2
满足要求
2、地基承载力计算

  卸料平台基础采用100mm厚C10砼浇捣。立杆基底垫15×15钢板。

①立杆底验算

N=10.7KN<Rb=40 KN

满足要求
②立杆地基承载力验算
根据地质资料，上层土地基承载力为8T/M2
N/Ad=10.7/0.452=52.8 KN M2=5.3 T/M2<8T/M2
满足要求
四、搭设要求

1、卸料平台应按设计要求搭设，应和脚手架断开。  

    2、卸料平台采用厚5cm的木板统一铺设，并设置钢筋防滑条。

��� 3、卸料平台四周临边设置1.2m高防护栏杆和30cm踢脚杆，四周采用密目式安全网封闭。

���4、脚手架上施工荷载：不得超过400kg／m2。

5、卸料平台在建筑物的垂直方向应错开布置，不得设在同一平面位置上，以避免上面的卸料平台阻碍下层卸料平台吊运物品材料。

五、拆除

�� 1、平台拆除前应由项目经理单位工程负责人召集有关人员对工程进行全面检查与签证，�确认建筑物已施工完毕，确已不需要时，方可拆除。

�� 2、拆除时，应设置警戒，并有专人负责警戒。

���3、拆除前，应将平台上的存留材料，杂物等清除干净，按自上而下，先装者后拆，�后装者先拆的顺序进行。

���4、拆下的杆件与零件，应分堆(零配件装入容器内),用吊车吊下，严禁高空抛掷。

���5、拆下的杆件与零配件运到地面时，应随时分品种、分规格堆放整齐，妥善保管。
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