减少扰民降低环境污染和噪音的措施

1、在场地出口处设检查站，用河卵石铺设5m×10m厚200mm的场地，两侧设集水沟，通向排水管沟。并设水龙头，用来冲刷出场车辆轮胎。以防车胎带土扬尘，影响居民生活，同时检查车辆装载物的固定性，对建筑垃圾及弃土，要加以苫盖。

2、夜间进料时，设专人指挥，禁止车辆鸣笛，减少噪声。

3、为防止扰民，晚上10点以后，不再开动电锯、振捣棒等噪音大的机具。

4、如因雨季影响了工期，必须赶工夜间作业时，尽可能安排绑筋、砌砖、抹灰等项目，避免支模板、打砼等噪音大的作业项目。

5、对作业人员进行教育杜绝非施工噪音（大声喧哗、敲击物品等）。在场内划出一个区域堆生活垃圾。

6、对临建筑物的通行道路，设硬性防护棚。

7、对作业区、生活区段设围档封闭，防止非作业人员进入作业区，避免发生危险。

